
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FONÇAGE DU TROU NU** | | | |
| **OPERATION** | **COTES** | **longueur** | **DIAMETRE** |
| **foration** | **0 à 12m** | **12m** | **12’’** |
| **Foration** | **12 à 120m** | **108m** | **8’’** |

**Description technique et coupe technique prévisionnelles**

**MBOSSEDJI MACISSE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPEMENTS** | | | | |
| **COTES** | **LIBELLE** | **NATURE** | **LONGUEUR** | **DIAMETRE** |
| **0 à 12m** | Tubage technique | Acier ordinaire | 12m | **10’’** |
| **0 à 80m** | Chambre de pompage | pvc | 80m | **06’’** |
| **80 à 115m** | Crépines | pvc | 35m | **06’’** |
| **115à 118m** | décanteur | pvc | 03m | **06’’** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMPLISSAGES DES ANULUS** | | | |
| **NATURE** | **COTES** | **LONGUEUR** | **LIBELE** |
| **Ciment laitier** | **0 à 12m** | **12m** | **Tubage technique** |
| **Ciment laitier** | **0 à 5m** | **05m** | **Captage-colonne d’exhaure** |
| **Basalte/silex** | **5 à 70m** | **65m** |
| **Gravier filtre 0.7 ; 1.2** | **70 à 120m** | **50m** |



COUPE TECHNIQUE PREVISIONNELLE MBOSSEDJI MACISSE

