
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FONÇAGE DU TROU NU** | | | |
| **OPERATION** | **COTES** | **longueur** | **DIAMETRE** |
| **foration** | **0 à 12m** | **12m** | **12’’** |
| **Foration** | **12 à 85m** | **73m** | **8’’** |

**Description technique et coupe technique prévisionnelles**

**FORAGE DIASSOUM**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REMPLISSAGES DES ANULUS** | | | | | |
| **NATURE** | **COTES** | | **LONGUEUR** | **LIBELE** | |
| **Ciment laitier** | **0 à 12m** | | **12m** | **Tubage technique** | |
| **Ciment laitier** | **0 à 5m** | | **05m** | **Colonne de captage** | |
| **Basalte/silex** | **5 à 20m** | | **15m** |
| **Gravier filtre 0.7 ; 1.2** | | **20 à 85m** | **65m** | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPEMENTS** | | | | |
| **COTES** | **LIBELLE** | **NATURE** | **LONGUEUR** | **DIAMETRE** |
| **0 à 12m** | **Tubage technique** | **Acier ordinaire** | **12m** | **10’’** |
| **0 à 40m** | **Chambre de pompage** | **pvc** | **40m** | **06’’** |
| **40 à 80m** | **Crépines** | **pvc** | **40m** | **06’’** |
| **80 à 83m** | **Tube décanteur** | **pvc** | **3m** | **06’’** |



COUPE TECHNIQUE PREVISIONNELLE DIASSOUM

