
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FONÇAGE DU TROU NU** | | | |
| **OPERATION** | **COTES** | **longueur** | **DIAMETRE** |
| **foration** | **0 à 15m** | **15m** | **12’’** |
| **Foration** | **15 à 120m** | **105** | **8’’** |


**Description technique et coupe technique prévisionnelles**

**FORAGE THIADIAMBOSS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPEMENTS** | | | | |
| **COTES** | **LIBELLE** | **NATURE** | **LONGUEUR** | **DIAMETRE** |
| **0 à 15m** | Tubage technique | Acier ordinaire | 15m | **10’’** |
| **0 à 85m** | Chambre de pompage | pvc | 85m | **06’’** |
| **85 à 115m** | Crépines | pvc | 30m | **06’’** |
| **115à 118m** | décanteur | pvc | 03m | **06’’** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMPLISSAGES DES ANULUS** | | | |
| **NATURE** | **COTES** | **LONGUEUR** | **LIBELE** |
| **Ciment laitier** | **0 à 15m** | **15m** | **Tubage technique** |
| **Ciment laitier** | **0 à 5m** | **05m** | **Captage-colonne d’exhaure** |
| **Basalte/silex** | **5 à 60m** | **55m** |
| **Gravier filtre 0.7 ; 1.2** | **60 à 120m** | **60m** |



COUPE TECHNIQUE PREVISIONNELLE THIADIAMBOS