
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FONÇAGE DU TROU NU** | | | |
| **OPERATION** | **COTES** | **longueur** | **DIAMETRE** |
| **foration** | **0 à 10m** | **20m** | **12’’** |
| **Foration** | **10 à 65m** | **55m** | **8’’** |

**Description technique et coupe technique prévisionnelles**

**MINI FORAGE THICKAT WOLOF**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPEMENTS** | | | | |
| **COTES** | **LIBELLE** | **NATURE** | **LONGUEUR** | **DIAMETRE** |
| **0 à 10m** | **Tubage technique** | **Acier ordinaire** | **10m** | **10’’** |
| **0 à 30m** | **Chambre de pompage** | **pvc** | **30m** | **06’’** |
| **30 à 44m** | **Crépines** | **pvc** | **14m** | **06’’** |
| **44 à 48m** | **Tube plein intercalaire** | **pvc** | **4m** | **06’’** |
| **48 à 60m** | **crépines** | **pvc** | **12m** | **06’’** |
| **60 à 63m** | **Tube décanteur** | **pvc** | **3m** | **06’’** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMPLISSAGES DES ANULUS** | | | |
| **NATURE** | **COTES** | **LONGUEUR** | **LIBELE** |
| **Ciment laitier** | **0 à 10m** | **10m** | **Tubage technique** |
| **Ciment laitier** | **0 à 5m** | **05m** | **Captage-colonne d’exhaure** |
| **Gravier filtre 0.7 ; 1.2** | **5 à 65m** | **60m** |  |



COUPE TECHNIQUE PREVISIONNELLE THICKAT WOLOF

