**LOT 1 : Fiche technique**

**Véhicule tout terrain à empattement long – diesel**

**Type : Hard top (Station wagon) – Heavy Duty**

La colonne « Spécifications » décrit les exigences techniques minimales des fournitures. La colonne suivante précise si ces caractéristiques sont essentielles (E) ou non essentielles (NE).

Le soumissionnaire complètera **toujours** la dernière colonne du tableau et, le cas échéant, la colonne « Informations complémentaires ». Si le soumissionnaire manque de place, il pourra joindre en annexe toute documentation ou information.

Le soumissionnaire peut également compléter son offre avec des options libres. Il remplira alors le tableau « Options libres ».

**Marque & type:**

| **N°** | **Spécifications - LOT 1** | **essentielle (E)**  **non essentielle (NE)** | **Informations supplémentaires** | **L’offre se conforme aux caractéristiques essentielles**  **ou non essentielles**  **(À compléter par le soumissionnaire)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le matériel (ainsi que tous les accessoires et les matériaux utilisés) doit être neuf, moderne dans les moindres détails et produit en série. Il sera construit suivant les règles de l’art, à partir de matières premières de la meilleure qualité. | E |  | Oui/non |
| 2 | Le matériel doit être exempt de tout défaut, vice de construction ou de conception qui pourrait nuire à son aspect, son bon fonctionnement, sa solidité et sa durée d’utilisation. Le matériel doit être fiable et sûr en service. | E |  | Oui/non |
| 3 | Type : hard-top fixe (station wagon) | E |  | Oui/non |
| 4 | Puissance : min. 80 kW. | E | Puissance maximale (kW) | Oui/non  ……………………kW |
|  |  |  | Cylindrée (cm³) | ……………………cm³ |
| 5 | Moteur diesel / ne pas avoir turbo  Peut utiliser du diesel de moindre qualité ?  Peut utiliser du diesel à faible teneur en soufre ? | E  E  E |  | Oui/non  Oui/non  Oui/non |
| 6 | Norme de qualité de l’environnement | NE | Consommation CE en cycle mixte :  Émissions CO2 :  Émissions particules de suie  Le taux d’émissions satisfait-il à la norme Euro 2 ?  Le taux d’émissions satisfait-il à la norme Euro 3 ?  Le taux d’émissions satisfait-il à la norme Euro 4 ?  Autres normes ?  Description du filtre à particules ou du système combiné | ………………l/100 km  …………………gr/km  …………………ppm  Oui/non  Oui/non  Oui/non  ………………………  ………………………  ……………………… |
| 7 | L’entretien du véhicule, spécifiquement le moteur et les équipements annexés, doit être possible sans assistance éléctronique. | E | À décrire de manière exhaustive | Oui/non  ……………………… |
| 8 | La tension de bord sera de 12 volts | E |  | Oui/non |
| 9 | Batterie d’une capacité minimale de 64 Ah et un alternateur approprié pour recharger ladite batterie.  L’installation électrique doit être en mesure de fonctionner pendant l’utilisation simultanée de l’équipement de la voiture et des accessoires supplémentaires éventuellement montés sur le véhicule. | E  E |  | Oui/Non  Oui/Non |
| 10 | Charge utile (conducteur inclus): min. 500 kg | E |  | Oui/non  …………………… kg |
| 11 | Dimensions :  Longueur : minimum 4.600 mm  Empattement minimum : 2.700 mm | E |  | Oui/Non |
| 12 | Capacités requises pour le terrain :   * 1. Hauteur libre (garde au sol) de minimum 215 mm   2. Angle minimal d’attaque de 37°   3. Angle minimal de sortie de 29°   4. Angle minimal d’inclinaison (dans le sens perpendiculaire) jusqu’à 25°   5. Profondeur de gué : min. 500 mm | E  E  E  E  E |  | Oui/Non  Oui/Non  Oui/Non  Oui/Non  Oui/Non |
| 13 | 4 roues motrices enclenchables manuellement ou automatiquement  Le rapport de transmission en position 4 roues motrices est adaptable en fonction des conditions du terrain (bouton de sélection…) | E  NE |  | Oui/non  Oui/non |
| 14 | Blocage de différentiel | NE |  | Oui/non |
| 15 | Boîte de vitesses manuelle à minimum 5 rapports, tous synchronisés, et une marche arrière | E |  | Oui/non |
| 16 | Double circuit de freinage (freins à disque à l’avant et freins à disque ou freins à tambour à l’arrière), avec servofrein  Système de freinage ABS | E  E | Autres systèmes visant à renforcer la sécurité ? | Oui/non  Oui/non  ………………………  ………………………  ……………………… |
| 17 | Capacité de traction avec remorque freinée : min. 1500 kg | NE |  | Oui/non |
| 18 | Pneus  Pneus radiaux tout terrain avec jantes appropriées (80% terrain / 20% boue)  Roue de secours identique aux 4 roues montées en standard, facilement accessible  Le changement de roue doit pouvoir être effectué à l’aide de l’outillage de bord présent | E  E  E | Emplacement de la roue de secours  Outillage à bord pour changement de roue  (brève description) | Oui/non  Oui/non  Oui/non  ………………………  ………………………  ……………………… |
| 19 | Tous les passages de roues seront équipés d’un système anti-projection (garde-boue ou équivalent) | E | Description équipement anti-projection : | Oui/non  ……………………… |
| 20 | La suspension du véhicule doit être adaptée au profil d’emploi du véhicule et aux charges transportées. | E | Description de la suspension | Oui/non  ……………………… |
| 21 | Réservoir de carburant  Bouchon du réservoir de carburant fermant à clé ou ouverture centralisée de la trappe à carburant.  Lors de la livraison, le réservoir doit contenir un minimum de carburant permettant de rallier une première station-service sur la voie publique.  Capacité du réservoir minimum 85 Liter : | E  E  E | Capacité du réservoir : | Oui/non  Oui/non  Oui/non  …………………litres |
| 22 | Placement d’une plaque de protection du moteur et des organes de transmission (protection du carter) | NE | Description materiel :  Epaisseur : | Oui/non  ………………………  ………………….mm |
| 23 | Toutes les vitres en verre de sécurité (securit ou équivalent) et pare-brise feuilleté | E |  | Oui/non |
| 24 | Chauffage et dégivrage du pare-brise au moyen d’air chaud | NE |  | Oui/non |
| 25 | Direction assistée | E |  | Oui/non |
| 26 | La colonne de direction sera réglable | NE |  | Oui/non |
| 27 | Système de type anti-vol (p.e. serrure de contact, alarme, …) | E | Description : | Oui/non  ……………………………………………… |
| 28 | Essuie-glace(s) à 2 vitesses + intermittent(s) offrant la plus grande visibilité possible au conducteur en cas de pluie | E |  | Oui/non |
| 29 | Deux larges pare-soleils | E |  | Oui/non |
| 30 | Rétroviseur intérieur à grand champ visuel ainsi que rétroviseurs extérieurs gauche et droit | E |  | Oui/non |
| 31 | Lampes et signaux réglementaires – feu de recul et signalisation de détresse | E |  | Oui/non |
| 32 | Feux antibrouillard intégrés à l’avant | NE |  | Oui/non |
| 33 | Trois (3) feux stop | NE |  | Oui/non |
| 34 | Le véhicule est équipé d’un kit d’assistance  Composition :  -Extincteur  -Cable de démarrage  -Corde de remorquage  -Gilet fluorescent  -Lampe de poche  -Kit de secours | E |  | Oui/non |
| 35 | Tableau de bord équipé des différents voyants et témoins | E |  | Oui/non |
| 36 | Climatisation  Filtre à pollen | E  NE | Type ? | Oui/non  ………………………  ………………………  Oui/non |
| 37 | Radio, en ce inclus haut-parleurs et antenne  Fonction de ‘streaming’ via bluetooth | E  NE |  | Oui/Non  Oui/Non |
| 38 | Minimum 9 places | E | Description de la configuration des sièges. | Oui/Non  ………………………  ……………………… |
| 39 | Les sièges avant sont réglables et munis d’appuie-têtes  Les sièges de face en deuxième rangée seront munis d’appuie-têtes | E  E |  | Oui/non  Oui/non |
| 40 | Ergonomie siège conducteur | NE |  | Oui/non |
| 41 | Le véhicule est équipé avec airbags | E |  | Oui/non |
| 42 | Sièges avant de face, ceintures de sécurité à 3 points avec enrouleur  Si véhicule équipé de sièges de face en deuxième rangée, ceintures de sécurité à 2 ou 3 points  Pour les sièges (latéraux) arrière, ceintures de sécurité à 2 ou 3 points | E  E  E |  | Oui/non  Oui/non  Oui/non |
| 43 | La cabine sera équipée d’un éclairage intérieur, qui permet au chauffeur et à son convoyeur de lire des documents | E |  | Oui/non |
| 44 | Le véhicule sera équipé de quatre portes latérales  et d'une porte arrière en vue de faciliter l’accès à l’espace de chargement | E  E |  | Oui/non  Oui/non |
| 45 | Verrouillage manuel des portes | NE |  | Oui/non |
| 46 | La porte arrière est munie d’une vitre à grand champ visuel, | E |  | Oui/non |
| 47 | Recouvrement du plancher en caoutchouc ou en matière synthétique résistant.  4 tapis de sol, préformés et d’origine de la marque, sont prévus | E  E |  | Oui/non  Oui/non |
| 48 | Équipement normal dont un cric, une manivelle et l’outillage d’origine spécifique | E |  | Oui/non |
| 49 | Dans chacun des véhicules, une farde destinée aux documents de bord (manuel d’instructions, carnet de garantie/d’entretien, liste des concessionnaires, certificat de conformité, etc.) | E |  | Oui/non |
| 50 | Tous les équipements requis conformément aux règles les plus récentes du Règlement général en vigueur dans le pays d’immatriculation, à savoir l’extincteur, la trousse de secours, un jeu d’ampoules de réserve (une de chaque type) et des fusibles | E |  | Oui/non |
| 51 | Le prix des véhicules doit en outre inclure les éléments suivants :  - Garantie de 40.000 km ou de 1 an (minimum), à compter de la date de livraison, sur les pièces de rechange et le tarif horaire. A inclure les termes de la garantie  Cette garantie est à donner par le constructeur ou par le fournisseur du véhicule. | E  E | Spécifications de la garantie : | Oui/non  Oui/non  ……………………………………………………………………………………………… |
| 52 | Couleur : blanc | E |  | Oui/non |
| 53 | Possibilités de recyclage | NE | Un marquage a-t-il été apposé lors de la production sur les pièces en plastique en vue d’optimaliser un recyclage ultérieur ?  Pourcentage de matériaux recyclés utilisés  Pourcentage de matériaux recyclables  Autres préparations en vue d’un recyclage ultérieur ? | Oui/non  Oui/non  …………………….. %  …………………….. %  ……………………………………………… |

**LOT 2 : Fiche technique**

**Vehicule 4x4 de ville à empattement court – essence ou diesel**

**Type : SMALL SUV – usage urbain**

La colonne « Spécifications » décrit les exigences techniques minimales des fournitures. La colonne suivante précise si ces caractéristiques sont essentielles (E) ou non essentielles (NE).

Le soumissionnaire complètera **toujours** la dernière colonne du tableau et, le cas échéant, la colonne « Informations complémentaires ». Si le soumissionnaire manque de place, il pourra joindre en annexe toute documentation ou information.

Le soumissionnaire peut également compléter son offre avec des options libres. Il remplira alors le tableau « Options libres ».

**Marque & type:**

| **N°** | **Spécifications – LOT 2** | **essentielle (E)**  **non essentielle (NE)** | **Informations supplémentaires** | **L’offre se conforme aux caractéristiques essentielles**  **ou non essentielles**  **(À compléter par le soumissionnaire)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les exigences ci-après sont des exigences indispensables (si mention oui dans la colonne caractéristique essentielle), auxquelles le matériel doit satisfaire obligatoirement. |  |  |  |
| 2 | Pour chaque exigence, le soumissionnaire mentionnera très clairement dans son offre comment il compte y satisfaire. |  |  |  |
| 3 | Le matériel (ainsi que tous les accessoires et les matériaux utilisés) doit être neuf, moderne dans les moindres détails et produit en série. Il sera construit suivant les règles de l’art, à partir de matières premières de la meilleure qualité. | E |  | Oui/non |
| 4 | Le matériel doit être exempt de tout défaut, vice de construction ou de conception qui pourrait nuire à son aspect, son bon fonctionnement, sa solidité et sa durée d’utilisation. Le matériel doit être fiable et sûr en service. | E |  | Oui/non |
| 5 | Type : 4x4 compact SUV – chassis court | E |  | Oui/non |
| 6 | Puissance : min. 55 kW. | E |  | Oui/non |
|  |  |  | Cylindrée (cm³) | ………………cm³ |
| 7 | Moteur diesel ou essence | E |  | Oui/non |
| 8 | Peut utiliser du carburant à faible teneur en soufre ?  Peut utiliser du carburant de moindre qualité ? | NE  NE |  | Oui/non  Oui/non |
| 9 | Norme de qualité de l’environnement | E  E  E  NE | Consommation CE en cycle mixte :  Émissions CO2 :  Émissions particules de suie  Le taux d’émissions satisfait-il à la norme Euro 2 ?  Le taux d’émissions satisfait-il à la norme Euro 3 ?  Le taux d’émissions satisfait-il à la norme Euro 4 ?  Autres normes ?  Description du filtre à particules ou du système combiné | …………l/100 km  … …………gr/km  ………………ppm  Oui/non  Oui/non  Oui/non  ……………………………………  ……………………………………  ………………… |
| 10 | L’entretien du véhicule, spécifiquement le moteur et les équipements annexés, doit être possible sans assistance électronique | NE | À décrire de manière exhaustive | Oui/non  ………………… |
| 11 | La tension de bord sera de 12 volts | E |  | Oui/non |
| 12 | Capacités requises pour le terrain :  Hauteur libre (garde au sol) de minimum 180 mm | E |  | Oui/Non |
| 13 | 4 roues motrices, permanentes ou enclenchables manuellement  Le rapport de transmission en position 4 roues motrices est adaptable en fonction des conditions du terrain (bouton de sélection…) | E  NE |  | Oui/non  Oui/non |
| 14 | Double circuit de freinage (freins à disque à l’avant et freins à disque ou freins à tambour à l’arrière), avec servofrein  Système de freinage ABS | E  E | Freins avant – type  Freins arrière – type  Autres systèmes visant à renforcer la sécurité ? | Oui/non  Oui/non  ……………………………………  Oui/non  …………………………………… |
| 15 | Pneus  Pneus radiaux avec jantes appropriées (80% road ; 20% terrain)  Roue de secours ou système équivalent (p.e.‘runflat tires’, e.a.) | E  E |  | Oui/non  Oui/non |
| 16 | Tous les passages de roues seront équipés d’un système anti-projection (garde-boue ou équivalent) | E | Description équipement anti-projection | Oui/non  …………………………………… |
| 17 | Réservoir de carburant  Bouchon du réservoir de carburant fermant à clé ou ouverture centralisée de la trappe à carburant.  Lors de la livraison, le réservoir doit contenir un minimum de carburant permettant de rallier une première station-service sur la voie publique. | E  E | Capacité du réservoir | Oui/non  Oui/non  ………………litres |
| 18 | Toutes les vitres en verre de sécurité (securit ou équivalent) et pare-brise feuilleté | E |  | Oui/non |
| 19 | Chauffage et dégivrage du pare-brise au moyen d’air chaud | E |  | Oui/non |
| 20 | Direction assistée | E |  | Oui/non |
| 21 | La colonne de direction sera réglable | NE |  | Oui/non |
| 22 | Système de type antivol (p.e. serrure de contact, alarme, …) | NE | Description : | Oui/non  …………………………………… |
| 23 | Essuie-glace(s) offrant la plus grande visibilité possible au conducteur en cas de pluie | E |  | Oui/non |
| 24 | Deux larges pare-soleils | E |  | Oui/non |
| 25 | Rétroviseur intérieur à grand champ visuel ainsi que rétroviseurs extérieurs gauche et droit | E |  | Oui/non |
| 26 | Lampes et signaux réglementaires – feu de recul et signalisation de détresse | E |  | Oui/non |
| 27 | Feux antibrouillard intégrés à l’avant | NE |  | Oui/non |
| 28 | Trois (3) feux stop | NE |  | Oui/non |
| 29 | Le véhicule est équipé d’un kit de secours | E |  | Oui/non |
| 30 | Tableau de bord équipé des différents voyants et témoins | E |  | Oui/non |
| 31 | Climatisation  Filtre à pollen | E  NE | Type ? | Oui/non  …………………  …………………  Oui/non |
| 32 | Radio, en ce inclus haut-parleurs et antenne  Fonction de ‘streaming’ via bluetooth | E  NE |  | Oui/Non  Oui/Non |
| 33 | Minimum 2 places à l’avant  Minimum 3 places à l’arrière | E  E | Description de la configuration des sièges. | Oui/Non  Oui/Non  …………………  ………………… |
| 34 | Les sièges avant sont réglables  Tous les sièges sont munis d’appuie-têtes | E  E |  | Oui/non  Oui/non |
| 35 | Ergonomie siège conducteur | NE |  | Oui/non |
| 36 | Le véhicule est équipé avec airbags | E |  | Oui/non |
| 37 | Les sièges avant de face seront équipés de ceintures de sécurité à 3 points avec enrouleur  Les sièges arrière de face ont des ceintures de sécurité à 2 ou 3 points avec enrouleur | E  E |  | Oui/non  Oui/non |
| 38 | La cabine sera équipée d’un éclairage intérieur, qui permet au chauffeur et à son convoyeur de lire des documents | E |  | Oui/non |
| 39 | Le véhicule sera équipé de 4 portes latérales  Le véhicule est pourvu d’une porte arrière en vue de faciliter l’accès à l’espace de chargement | E  E |  | Oui/non  Oui/non |
| 40 | Recouvrement du plancher en caoutchouc ou en matière synthétique résistant.  Si le recouvrement est de type matière synthétique, 2 tapis de sol en caoutchouc, préformés et d’origine de la marque, sont prévus | NE  NE |  | Oui/non  Oui/non |
| 41 | La porte arrière est munie d’une vitre à grand champ visuel,  est équipée d’un système intégré de dégivrage électrique  est équipée d’un essuie-glace et d’un lave-glace | E  E  NE |  | Oui/non  Oui/non  Oui/non |
| 42 | Équipement normal dont un cric, une manivelle et l’outillage d’origine spécifique | E |  | Oui/non |
| 43 | Dans chacun des véhicules, une farde destinée aux documents de bord (manuel d’instructions, carnet de garantie, etc.) | E |  | Oui/non |
| 44 | Tous les équipements requis conformément aux règles les plus récentes du Règlement général en vigueur dans le pays d’immatriculation, à savoir l’extincteur, la trousse de secours, un jeu d’ampoules de réserve (une de chaque type) et des fusibles | E |  | Oui/non |
| 45 | Le prix des véhicules doit en outre inclure les éléments suivants :  - Garantie minimum de 40.000 km ou de 1 an, à compter de la date de livraison, sur les pièces de rechange et le tarif horaire. A inclure les termes de la garantie  Cette garantie est à donner par le constructeur ou par le fournisseur du véhicule. | E |  | Oui/non |
| 46 | Couleur : blanc | E |  | Oui/non |
| 47 | Possibilités de recyclage | NE | Un marquage a-t-il été apposé lors de la production sur les pièces en plastique en vue d’optimaliser un recyclage ultérieur ?  Pourcentage de matériaux recyclés utilisés  Pourcentage de matériaux recyclables  Autres préparations en vue d’un recyclage ultérieur ? | Oui/non  Oui/non  ……………….. %  ……………….. %  ……………………………………………………… |

### Options libres

**LOT 1 : Tableau « Options libres »**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Description de l’option libre proposée par le soumissionnaire pour le lot 1** | **Prix unitaire en € HTVA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**LOT 2 : Tableau « Options libres »**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Description de l’option libre proposée par le soumissionnaire pour le lot 2** | **Prix unitaire en € HTVA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Par la présente offre, le soumissionnaire s’engage à fournir, sur simple demande et dans les plus brefs délais, au pouvoir adjudicateur tout document et toute autre information dont la production serait exigée en vertu du présent CSC.

# Formulaires

## Fiche d’identification

### Entité de droit privé ayant une forme juridique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfe19b

|  |  |
| --- | --- |
| **NOM OFFICIEL[[1]](#footnote-1)  NOM COMMERCIAL (si différent)**  **ABRÉVIATION**  **FORME JURIDIQUE**  **TYPE A BUT LUCRATIF**  **D'ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF ONG[[2]](#footnote-2) OUI NON  NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL[[3]](#footnote-3)**  **NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE**  **(le cas échéant)**  **LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS**  **DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL  JJ MM AAAA**  **NUMÉRO DE TVA**  **ADRESSE DU SIEGE SOCIAL**  **CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE**  **PAYS TÉLÉPHONE**  **COURRIEL** | |
| **DATE** | **CACHET** |
| **SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ** |

### Entité de droit public[[4]](#footnote-4)

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-4fed-9596-107f7daf6f1b

|  |  |
| --- | --- |
| **NOM OFFICIEL[[5]](#footnote-5)**  **ABRÉVIATION  NUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL[[6]](#footnote-6)**  **NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE**  **(le cas échéant)**  **LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS**  **DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL  JJ MM AAAA**  **NUMÉRO DE TVA**  **ADRESSE OFFICIELLE**  **CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE**  **PAYS TÉLÉPHONE**  **COURRIEL** | |
| **DATE** | **CACHET** |
| **SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ** |

### Sous-traitants

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom et forme juridique | Adresse / siège social | Objet |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Formulaire d’offre - Prix

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du CSC / – , le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial de l’inventaire, pour être ajoutée au montant de l’offre. Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC /, aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prix unitaire (HTVA) Lot 1** | |  |
| DAP en € (obligatoire) pour le véhicule de base (conforme aux exigences essentielles éventuellement amélioré d’exigences non essentielles) |  |  |
| Prix des options libres | A compléter dans les fiches techniques |  |
| **Prix unitaire (HTVA) Lot 2** | |  |
| DAP en € (obligatoire) pour le véhicule de base (conforme aux exigences essentielles éventuellement amélioré d’exigences non essentielles) |  |  |
| Prix des options libres | A compléter dans les fiches techniques |  |

Pourcentage TVA : ……………%.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Afin de rendre possible une comparaison adéquate des offres, les données ou documents mentionnés << ci-dessous ou au point …, dûment signés, doivent être joints à l’offre.

En annexe ………………….., le soumissionnaire joint à son offre ……………..

| **Lot 1 – Véhicule tout terrain** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom concessionnaire/garage agréé** | **Adresse à Abidjan** | **Personne de Contact** |
|  |  | Nom :  Tél. :  Fax  Email : |
| **Lot 2 – Véhicule de ville** | | | |
| **Nom concessionnaire/garage agréé** | **Adresse à Abidjan** | **Personne de Contact** |
|  |  | Nom :  Tél. :  Fax  Email : |

Le soumissionnaire déclare sur l’honneur que les informations fournies sont exactes et correctes et qu’elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de toute fausse déclaration.

Certifié pour vrai et conforme,

Fait à …………………… le ………………

## Déclaration sur l’honneur – motifs d’exclusion

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une **décision judiciaire ayant force de chose jugée** pour l’une des infractions suivantes :

1° participation à une **organisation criminelle**;

2° **corruption**;

3° **fraude**;

4° infractions **terroristes**, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction;

5° **blanchimen**t de capitaux ou **financement du terrorisme**;

6° **travail des enfants** et autres formes de traite des êtres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en **séjour illégal**.

8° la création de sociétés offshore

L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.

1. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au **paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale** pour un montant de plus de 5.000 €, sauf  lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;

1. le soumissionnaire est en **état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire,** ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales;

1. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une **faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.**   
      
   Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

 une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ;

1. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 <lien>;
2. une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
3. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
4. lorsque Enabel dispose d’élements suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

1. lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives;

1. des **défaillances importantes ou persistantes** du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une **obligation essentielle** qui lui incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.   
    Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.   
   La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle défaillance sert d’un tel constat.
2. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.
3. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la Belgique à des sanctions financières :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies>   
  
Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue>

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions>  
  
<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf>  
  
Pour la Belgique : <https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2>

1. <…>Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.

Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans délai, de fournir les certificats et autres formes de pièces justificatives visés, sauf si:

a. Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs concernés en consultant une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires (adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, référence précise des documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec l’autorisation d’accès correspondante;

b. Enabel est déjà en possession des documents concernés.

Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Date

Localisation

Signature

1. Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant. [↑](#footnote-ref-1)
2. ONG = Organisation non gouvernementale, à remplir pour les organisations sans but lucratif. [↑](#footnote-ref-2)
3. Le numéro d’enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays. [↑](#footnote-ref-3)
4. Entité de droit public DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE: entité de droit public capable de se représenter elle-même et d'agir en son nom propre, c'est-à-dire capable d'ester en justice, d'acquérir et de se défaire des biens, et de conclure des contrats. Ce statut juridique est confirmé par l'acte juridique officiel établissant l'entité (loi, décret, etc.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant. [↑](#footnote-ref-5)
6. Numéro d’enregistrement de l'entité au registre national. [↑](#footnote-ref-6)