# Formulaires

## Instructions pour l’établissement de l’offre

Le soumissionnaire est tenu d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire.

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français.

Les formulaires d’offres doivent être introduits en deux exemplaires, dont l’un porte la mention ‘original’ et l’autre la mention ‘duplicata’ ou ‘copie’. L’original doit être introduit sur papier. Le duplicata peut être une simple photocopie, mais peut également être introduit sous forme d’un ou plusieurs fichiers sur clé USB.

Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées.

Les prix sont indiqués en euros et seront précisés jusqu’à deux chiffres après la virgule. Le cas échéant, ils peuvent être précisés jusqu’à quatre chiffres après la virgule.

Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les formulaires d’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la rature, surcharge, mention complémentaire ou modificative en question.

Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives qui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou de liquide correcteur.

L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son mandataire.

Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité juridique, formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société momentanée ou association momentanée), l’offre doit être signée par chacune de ces personnes.

## Fiche d’identification

### Personne physique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:412289af-39d0-4646-b070-5cfed3760aed

|  |
| --- |
| **I. DONNÉES PERSONNELLES****NOM(S) DE FAMILLE [[1]](#footnote-1)****PRÉNOM(S)** **DATE DE NAISSANCE** **JJ MM AAAA****LIEU DE NAISSANCE PAYS DE NAISSANCE(VILLE, VILLAGE)****TYPE DE DOCUMENT D'IDENTITÉ CARTE D'IDENTITÉ PASSEPORT PERMIS DE CONDUIRE[[2]](#footnote-2) AUTRE[[3]](#footnote-3)****PAYS ÉMETTEUR****NUMÉRO DE DOCUMENT D'IDENTITÉ****NUMÉRO D'IDENTIFICATION PERSONNEL[[4]](#footnote-4)****ADRESSE PRIVÉE PERMANENTE****CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE****RÉGION [[5]](#footnote-5) PAYS****TÉLÉPHONE PRIVÉ****COURRIEL PRIVÉ** |
| **II. DONNÉES COMMERCIALES**  | Si OUI, veuillez fournir vos données commerciales et joindre des copies des justificatifs officiels. |
| Vous dirigez votre propre entreprise sans personnalité juridique distincte (vous êtes entrepreneur individuel, indépendant, etc.) et en tant que tel, vous fournissez des services à la Commission ou à d'autres institutions, agences et organes de l'UE? **OUI NON** | **NOM DE L'ENTREPRISE(le cas échéant)****NUMÉRO DE TVA****NUMÉRO D'ENREGISTREMENT****LIEU DEL'ENREGISTREMENT VILLE PAYS**  |  |
| **DATE** | **SIGNATURE** |  |

###

### Entité de droit privé/public ayant une forme juridique

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : <https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3b918624-1fb2-4708-9199-e591dcdfeoctobre>

|  |
| --- |
| **NOM OFFICIEL[[6]](#footnote-6)NOM COMMERCIAL(si différent)** **ABRÉVIATION****FORME JURIDIQUE****TYPE A BUT LUCRATIF****D'ORGANISATION SANS BUT LUCRATIF ONG[[7]](#footnote-7) OUI NONNUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL[[8]](#footnote-8)****NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE****(le cas échéant)****LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS****DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL JJ MM AAAA****NUMÉRO DE TVA****ADRESSE DU SIEGESOCIAL****CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE****PAYS TÉLÉPHONE** **COURRIEL** |
| **DATE** | **CACHET** |
| **SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ** |

### Entité de droit public[[9]](#footnote-9)

Pour remplir la fiche, veuillez cliquer ici : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c52ab6a5-6134-4fed-9596-107f7daf6f1b

|  |
| --- |
| **NOM OFFICIEL[[10]](#footnote-10)****ABRÉVIATIONNUMÉRO DE REGISTRE PRINCIPAL[[11]](#footnote-11)****NUMÉRO DE REGISTRE SECONDAIRE****(le cas échéant)****LIEU DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL VILLE PAYS****DATE DE L'ENREGISTREMENT PRINCIPAL JJ MM AAAA****NUMÉRO DE TVA****ADRESSE OFFICIELLE****CODE POSTAL BOITE POSTALE VILLE****PAYS TÉLÉPHONE** **COURRIEL** |
| **DATE** | **CACHET** |
| **SIGNATURE DU REPRÉSENTANT AUTORISÉ** |

###

### Sous-traitants

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom et forme juridique | Adresse / siège social | Objet |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

##

## Formulaire d’offre - Prix

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du **CSC MLI150441T-10108**, le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial de l’inventaire, pour être ajoutée au montant de l’offre. Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du **CSC MLI150441T-10108**, aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA :

Pourcentage TVA : ……………%.

Certifié pour vrai et conforme,

Nom, prénom, date et signature

Fait à …………………… le ………………

**METRE RECAPITULATIF DES TRAVAUX**

**CONSTRUCTION DE BATIMENT POUR ABRITER UNE UNITE DE PRODUCTION DE GLACE A MACINA, Y COMPRIS LE RACCORDEMENT AUX RESEAUX MOYENNE TENSION ET D’EAU POTABLE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation des travaux** | **Unité** | **Quantité** |  **Prix unitaire**  |  **Montant**  |
| **I** | **Bâtiment pour unité de production de glace** |  |  |  |  |
| **1** | **Installation et Terrassement** |  |   |  |  |
| 1.1 | Installation du chantier (installation et repli, plans d’exécution et de recollement, préparation de terrain et implantation) | FF | 1 |  |  |
| 1.2 | Fouilles en rigoles pour fondation | m3 | 28,47 |  |  |
| 1.3 | Fouilles pour semelles isolées  | m3 | 35,65 |  |  |
| 1.4 | Remblais provenant des fouilles | m3 | 64,12 |  |  |
| 1.5 | Remblais d'apport compactés | m3 | 12,08 |  |  |
|  | **Sous-total 1** |  |   |  |  |
| **2** | **Bétons et maçonneries en fondation** |  |   |  |  |
| 2.1 | Béton de propreté ép. 5 cm, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 3,52 |  |  |
| 2.2 | Maçonnerie d'agglomérés pleins de 20x20x40 cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 79,1 |  |  |
| 2.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles  | m3 | 4,6 |  |  |
| 2.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux d'attente  | m3 | 1 |  |  |
| 2.6 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour longrines 20x20cm | m3 | 3,16 |  |  |
| 2.7 | Béton de forme ép. 8 cm dosé à 300 kg/m3 | m3 | 10,16 |  |  |
| 2.8 | Béton banché dosé à 300 kg/m3 pour rampes d'accès et perrons | m3 | 2 |  |  |
|  | **Sous-total 2** |  |   |  |  |
| **3** | **Bétons et maçonneries en élévation** |  |   |  |  |
| 3.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 180 |  |  |
| 3.2 | Maçonnerie de claustras type boîte à lettre de 15x20x40cm dosés à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 7,8 |  |  |
| 3.3 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux 20x20cm | m3 | 2,9 |  |  |
| 3.4 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînages haut de 15x20cm | m3 | 2,4 |  |  |
| 3.5 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour le paillasse du comptoir de la vente de glace | m3 | 0,1 |  |  |
|  | **Sous-total 3** |  |   |  |  |
| **4** | **Couverture** |  |   |  |  |
| 4.1 | F/P de poutres métalliques en IPN 120 | ml  | 35,4 |  |  |
| 4.2 | F/P de pannes en cornières 50x50x5mm | ml | 110,1 |  |  |
| 4.3 | F/P de tôles bacs alu-zinc autoportants d'épaisseur 7/10ème | m² | 140,15 |  |  |
| 4.4 | F/P de faux plafond en contre plaque ép. : 5mm sur travures en bois  | m² | 9,54 |  |  |
|  | **Sous-total 4** |  |   |  |  |
| **5** | **Menuiseries** |  |   |  |  |
| 5.1 | F/P de porte métallique persienne de 80/220cm | U | 1 |  |  |
| 5.2 | F/P de porte métallique pleine de 70/220cm pour les toilettes | U | 2 |  |  |
| 5.3 | F/P de porte grille métallique pour le local groupe de 200/220cm | U | 1 |  |  |
| 5.4 | F/P de fenêtre métallique persienne de 120/120cm | U | 1 |  |  |
| 5.5 | F/P de fenêtre métallique persienne de 60/60cm  | U | 2 |  |  |
|  | **Sous-total 5** |  |   |  |  |
| **6** | **Electricité** |  |   |  |  |
| 6.1 | F/P de câble U1000 R02V 3G6mm²+T pour alimentation du coffret répartiteur électrique du bloc y compris fourreautage et toutes sujétions de pose et raccordement | ml | 50 |  |  |
| 6.2 | F/P de coffret électrique répartiteur étanche de 12 modules équipé selon le schéma y compris toutes sujétions de pose et raccordement | U | 1 |  |  |
| 6.3 | Filerie et gainage depuis le coffret électrique jusqu'aux points d'attente des luminaires et appareillages y compris toutes sujétions  | Ens | 1 |  |  |
| 6.4 | F/P de lampe LED 25 W avec douille | U | 12 |  |  |
| 6.5 | F/P d'hublot étanche avec lampe LED 30 W | U | 6 |  |  |
| 6.7 | F/P Interrupteur simple allumage | U | 4 |  |  |
| 6.8 | F/P Interrupteur double allumage | U | 7 |  |  |
| 6.9 | F/P de prise de courant 2P+T 250V 10 à 16 V | U | 3 |  |  |
| 6.11 | F/P de brasseur d'air plafonnier | U | 1 |  |  |
| 6.12 | F/P de piquet de terre de 2m avec barrette de coupure, y compris câbles et toutes sujétions | Ens | 1 |  |  |
|  | **Sous-total 6** |  |   |  |  |
| **7** | **Plomberie sanitaire** |  |   |  |  |
| 7.1 | F/P de tuyauteries et accessoires d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées  | FF | 1 |  |  |
| 7.2 | F/P de WC anglaise avec chasse basse | U | 2 |  |  |
| 7.3 | F/P de colonne de douche | U | 2 |  |  |
| 7.4 | F/P de robinet de puisage  | U | 2 |  |  |
| 7.5 | F/P de siphon sol | U | 2 |  |  |
| 7.6 | F/P de porte- serviette | U | 2 |  |  |
| 7.7 | F/P de lavabo y compris glace | U | 2 |  |  |
| 7.8 | F/P de porte savon | U | 2 |  |  |
| 7.9 | Fosse septique/puisard pour 20 usagers | U | 1 |  |  |
|  | **Sous-total 7** |  |   |  |  |
| **8** | **Enduits et revêtements** |  |   |  |  |
| 8.1 | Enduits intérieurs au mortier de ciment appliqués en trois couches | m2 | 335 |  |  |
| 8.2 | Enduits extérieurs au mortier de ciment appliqués en trois couches  | m2 | 171 |  |  |
| 8.3 | F/P de carreaux sol grès cérame anti-dérapants de 30x30 cm | m² | 79,25 |  |  |
| 8.4 | F/P de plinthes (h=10 cm) | ml | 53 |  |  |
| 8.5 | F/P de carreaux de faïence pour revêtement des murs de toilettes, hauteur : 2,20m | m² | 31,2 |  |  |
|  | **Sous-total 8** |  |   |  |  |
| **9** | **Peinture** |  |   |  |  |
| 9.1 | F/P de peinture FOM sur murs intérieurs | m2 | 335 |  |  |
| 9.2 | F/P de peinture FOM sur murs extérieurs | m2 | 171 |  |  |
| 9.3 | F/P de peinture à l'huile sur menuiseries | m² | 13,48 |  |  |
|  | **Sous-total 9** |  |   |  |  |
|  | **TOTAL I** |  |   |  |  |
| **II** | **BRANCHEMENT AU RESEAU MT - POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT** |  |   |  |  |
| **Longueur Réseau 240 m** |
| **A** | **RACCORDEMENT AU RESEAU MOYENNE TENSION** |   |   |   |   |
| A.1 | F/P support béton armé 12/1250 | U | 1 |  |  |
| A.2 | F/P support béton armé 12/800 | U | 1 |  |  |
| A.3 | F/P support béton armé 12/400 | U | 1 |  |  |
| A.4 | Câblette Aster 34,4 mm² | m | 800 |  |  |
| A.5 | Interrupteur aérien IACM 50A | U | 1 |  |  |
| A.6 | Armement nappe horizontale NV1 | U | 1 |  |  |
| A.7 | Boulon Galva à tête hexagonale BHG 14-350 | U | 30 |  |  |
| A.8 | Boulon Galva à tête hexagonale BHG 14-40 | U | 30 |  |  |
| A.9 | Armement d'arrêt double H61 60-1200 | U | 1 |  |  |
| A.10 | Armement d'arrêt simple H61 60-1200C | U | 2 |  |  |
| A.11 | Chaîne d’ancrage complète 3 CT 175-40 | U | 15 |  |  |
| A.12 | Isolateur VHT-20T | U | 6 |  |  |
| A.13 | Rallonge RL 40-300 | U | 12 |  |  |
| A.14 | Pince d'ancrage 5D76 | U | 15 |  |  |
| A.15 | Pince de suspension 3D76 | U | 2 |  |  |
| A.16 | Connecteur de dérivation nu CMA55 | U | 9 |  |  |
| A.17 | Cosse tubulaire alu sertit 34,4mm2  | U | 15 |  |  |
| A.18 | Cosse tubulaire cu sertit 50mm2  | U | 2 |  |  |
| A.19 | Gaine de protection GPC 35 | U | 2 |  |  |
| A.20 | Dispositif complet de mise à la MALT/mise à la terre | U | 2 |  |  |
| A.21 | Plateforme de manœuvre  | U | 1 |  |  |
| A.22 | Feuillard en acier inox + accessoires | m | 50 |  |  |
| A.23 | Plaque danger de mort PR61 | U | 2 |  |  |
|  | **Sous total raccordement au réseau** |  |   |  |  |
| **B** | **POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT** |   |   |   |   |
| B.1 | Transformateur type H61 50KVA | U | 1 |  |  |
| B.2 | Cosse tubulaire alu-cu 70mm2  | U | 12 |  |  |
| B.3 | Cosse tubulaire alu-cu 54mm2  | U | 3 |  |  |
| B.4 | Coffret haut de poteau 50 KVA | U | 1 |  |  |
| B.5 | Disjoncteur compact 100 A | U | 1 |  |  |
| B.6 | Cosse alu Cu a sertire 34,4mm² | U | 2 |  |  |
| B.7 | Ensemble parafoudre synthétique 15(17,5) KV | U | 1 |  |  |
| B.8 | Ferrure support parafoudre  | U | 1 |  |  |
| B.9 | Ferrure support transpo H61 | U | 1 |  |  |
| B.10 | Plateforme de manœuvre  | U | 1 |  |  |
| B.11 | Feuillard en acier inox + accessoires | m | 20 |  |  |
| B.12 | Dispositif complet de mise à la MALT/mise à la terre | U | 1 |  |  |
| B.13 | Gaine de protection GPC 35 | U | 2 |  |  |
| B.14 | Plaque danger de mort PR61 | U | 1 |  |  |
| B.15 | Feuillard picot ou dispositif anti- escalade | m | 10 |  |  |
| B.16 | Boulon Galva 14-40 | U | 5 |  |  |
| B.17 | Boulon Galva 14-350 | U | 10 |  |  |
| B.18 | Câble alu rond 4x70 mm2 | m | 40 |  |  |
| B.19 | Etude et surveillance EDM + divers | Ens | 1 |  |  |
|  | **Sous total poste de transformation MT/BT** |  |  |  |  |
|  | **TOTAL II**  |  |  |  |  |
| **III** | **Raccordement du site au réseau** **SOMAGEP** |  |  |  |  |
| 3.1 | F/P Partie fixe IB 20mm | U | 1 |  |  |
| 3.2 | Ouverture et fermeture de tranchée | ml | 15 |  |  |
| 3.3 | F/P tuyau polyéthylène 32 mm | ml | 15 |  |  |
| 3.4 | F/P Collier de prise en charge PVC 160 | U | 1 |  |  |
| 3.5 | F/P Tuyau galva 20/27 | U | 1 |  |  |
| 3.6 | F/P Robniet vanne 20/27 | U | 1 |  |  |
| 3.7 | F/P raccord mixte de 32 | U | 1 |  |  |
| 3.8 | F/P Manchon droit 20/27 | U | 1 |  |  |
| 3.9 | F/P de lit de sable | m3 | 6 |  |  |
| 3.10 | Réfection caniveau | FF | 1 |  |  |
|  |  **TOTAL IV** |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL EN F CFA HT** |  |   |  |  |

## Déclaration sur l’honneur – motifs d’exclusion

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une **décision judiciaire ayant force de chose jugée** pour l’une des infractions suivantes :

1° participation à une **organisation criminelle** ;

2° **corruption** ;

3° **fraude** ;

4° infractions **terroristes**, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;

5° **blanchimen**t de capitaux ou **financement du terrorisme** ;

6° **travail des enfants** et autres formes de traite des êtres humains.

7° occupation de ressortissants de pays tiers en **séjour illégal**.

8° la création de sociétés offshore

L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.

1. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au **paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale** pour un montant de plus de 3.000 €, sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;

1. le soumissionnaire est en **état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire,** ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales;

1. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une **faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.**

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

 une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019

1. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 <lien>;
2. une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
3. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
4. lorsque Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considéré comme élément suffisamment plausible.

1. Lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives ;

1. des **défaillances importantes ou persistantes** du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une **obligation essentielle** qui lui incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.
 Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établi par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.
La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle défaillance sert d’un tel constat.
2. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.
3. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la Belgique à des sanctions financières :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies>

Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante : <https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue>

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions>

<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf>

Pour la Belgique : <https://finances.belgium.be/fr/sur_le_spf/structure_et_services/administrations_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2>

1. <…>Si Enabel exécute un projet pour un autre bailleur de fonds ou donneur, d’autres motifs d’exclusion supplémentaires sont encore possibles.

Le soumissionnaire déclare formellement être en mesure, sur demande et sans délai, de fournir les certificats et autres formes de pièces justificatives visés, sauf si:

a. Enabel a la possibilité d’obtenir directement les documents justificatifs concernés en consultant une base de données nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement, à condition que le soumissionnaire ait fourni les informations nécessaires (adresse du site web, autorité ou organisme de délivrance, référence précise des documents) permettant à Enabel de les obtenir, avec l’autorisation d’accès correspondante;

b. Enabel est déjà en possession des documents concernés.

Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Nom, prénom

Date

Localisation

Signature

## Déclaration intégrité soumissionnaires

Par la présente, je / nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons ce qui suit :

* Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de Enabel.
* Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).
* J'ai / nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie du présent marché public (voir 1.7.), ainsi que de la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels ainsi que de la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruptionet je / nous déclare/rons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, je/nous déclare/rons, par ailleurs, marquer mon/notre accord avec les dispositions suivantes :

* Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.
* Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent précités.
* Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques aboutira à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour Enabel.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.

Nom, prénom

Date

Localisation

Signature

## Documents à remettre – liste exhaustive

**Veuillez respecter l’ordre des documents tel qu’il suit :**

Identification du soumissionnaire et annexes (registre du commerce ou statuts)

Formulaire d’offre – Prix

Déclaration sur l’honneur relative aux motifs d’exclusion avec en annexe :

* un **extrait du casier judiciaire** au nom du soumissionnaire (personne morale) ou de son représentant (personne physique) ;
* le document justifiant que le soumissionnaire est en règle en matière de **paiement des cotisations sociales ;**
* le document justifiant que le soumissionnaire est en règle en matière de **paiement des impôts et taxes ;**
* le document attestant que le soumissionnaire n’est **pas en situation de faillite.**

Déclaration relative aux sous-traitant le cas échéant

**Documents relatifs à la sélection**

* Chiffres d’affaires réalisé sur 3 derniers exercices (2021 ; 2020 et 2019) clos certifié par les services des impôts ;
* Références de marchés similaires qui ont été effectués au cours des cinq (05) dernières années ;
* L’agrément en qualité d’entreprise de bâtiments et travaux public ;
* CV actualisé du personnel+ diplôme légalisé et attestation de disponibilité ;
* Liste du matériels et équipements proposés.

**Documents relatifs à l’attribution**

* Métré récapitulatif.
1. Comme indiqué sur le document officiel. [↑](#footnote-ref-1)
2. Accepté uniquement pour la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Islande, le Canada, les États-Unis et l'Australie. [↑](#footnote-ref-2)
3. A défaut des autres documents d'identités: titre de séjour ou passeport diplomatique. [↑](#footnote-ref-3)
4. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indiquer la région, l'état ou la province uniquement pour les pays non membres de l'UE, à l'exclusion des pays de l'AELE et des pays candidats. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant. [↑](#footnote-ref-6)
7. ONG = Organisation non gouvernementale, à remplir pour les organisations sans but lucratif. [↑](#footnote-ref-7)
8. Le numéro d’enregistrement au registre national des entreprises. Voir le tableau des dénominations correspondantes par pays. [↑](#footnote-ref-8)
9. Entité de droit public DOTÉE DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE : entité de droit public capable de se représenter elle-même et d'agir en son nom propre, c'est-à-dire capable d'ester en justice, d'acquérir et de se défaire des biens, et de conclure des contrats. Ce statut juridique est confirmé par l'acte juridique officiel établissant l'entité (loi, décret, etc.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Dénomination nationale et sa traduction en EN ou FR, le cas échéant. [↑](#footnote-ref-10)
11. Numéro d’enregistrement de l'entité au registre national. [↑](#footnote-ref-11)