**ANNEXE III- METRE RECAPTULATIF**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Désignation** | **Unité** | **Prix Unitaire** | **Quantité** | **Prix Total** |
|
| **1** | **Prix généraux** |
| 1.1 | Installation générale du chantier | Forfait |   | 1 |   |
| 1.2 | Repli général du chantier | Forfait |   | 1 |   |
| 1.3 | Dossier d'exécution et plan de récolement | Forfait |   | 1 |   |
| **TOTAL 1** |   |
| **2** | **Travaux de raccordement du forage aux deux réservoirs de la Station de Traitement des Boues de Vidange** |
| 2.1 | Fourniture et pose d'une pompe fournissant au moins 9m³/h pour 80 m de HMT, y compris le branchement au champ solaire | Unité  |   | 1 |   |
| 2.2 | Coffret de commande pour pompe  | Unité  |   | 1 |   |
| 2.3 | Jeu d'électrodes (haute et basse)  | Unité  |   | 2 |   |
| 2.4 | Câble pour électrodes  | ml  |   | 70 |   |
| 2.5 | Câble pour pompes  | ml  |   | 60 |   |
| 2.6 | Colonne d'exhaure  | ml  |   | 60 |   |
| 2.7 | Aménagement tête de forage y compris fourniture et pose accessoires hydrauliques (compteur d'eau, filtre, clapet, ventouse, manomètre…) et clôture grillagée | Unité |   | 1 |   |
| 2.8 | Construction et équipements d'un branchement particulier (BP) à proximité du forage avec 2 robinets de puisage y compris le regard de compteur avec fermeture métallique avec cadenas et puisard (diamètre 1,00 m, prof: 2,00 m) y compris toutes sujétions de pose et de raccordement.  | Forfait |   | 1 |   |
| 2.9 | Fourniture et pose de conduite de distribution PEHD Ø 63 mm PN 10 bars, y compris fouille en terrain tendres et durs, lit de sable et grillage avertisseur bleu.  | ml  |   | 180 |   |
| 2.10 | Raccordement de la conduite de distribution aux deux réservoirs et pose de flotteur (y compris câble et raccordement) sur les réservoirs, y compris toutes sujétions de pose et de main d'œuvre | Forfait |   | 1 |   |
| 2.11 | Essai de pression du réseau | Forfait |   | 1 |   |
| 2.12 | Désinfection et rinçage du réseau  | Forfait |   | 1 |   |
| **TOTAL 2** |   |
| **3** | **Travaux de réalisation d'une dalle de dépotage avec raccordement vers la lagune "toutes eaux"** |
| 3.1 | Construction d'une dalle de dépotage avec un rebord qui sera adossée à la lagune "toutes eaux" de la STBV et raccordement via une chambre de visite à la lagune "toutes eaux" y compris toutes sujétions | Forfait |   | 1 |   |
| **TOTAL 3** |   |
| **4** | **Travaux d'aménagement antiérosif** |
| 4.1 | Réparation des griffes d'érosion par des empierrements grossiers placés sur un géotextile filtrant et protection d'un talus par des enrochements ou moellonnages secs posés sur géotextile et ce y compris toutes sujétions de main d'œuvre | Forfait |   | 1 |   |
| **TOTAL 4** |   |
| **5** | **Travaux de réalisation de casse-vitesse** |
| 5.1 | Casse-vitesse en voie interne à la STBV et ce y compris la tranchée et la protection de la conduite de distribution en PEHD y compris toutes sujétions | Unité |   | 1 |   |
| 5.2 | Casse-vitesse en voie externe y compris toutes sujétions | Unité |   | 2 |   |
| **TOTAL 5** |   |
| **MONTANT TOTAL HTVA** |   |
| **MONTANT DE LA TVA** |   |
| **MONTANT TOTAL TTC** |   |

Date :

Le Soumissionnaire

Cachet et signature