# Formulaires

## Formulaire d’identification

|  |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom du soumissionnaire ou dénomination de la société et forme juridique |  |
| Nationalité du soumissionnaire et du personnel (en cas de différence) |  |
| Domicile / Siège social |  |
| Numéro de téléphone |  |
| Numéro d’inscription Office National de Sécurité Sociale ou équivalent |  |
| Numéro d’enregistrement au registre national (des entreprises) |  |
| Représenté(e) par le(s) soussigné(s)  (nom, prénom et qualité) |  |
| Personne de contact (numéro de téléphone, e-mail) |  |
| En cas de différence : chef du projet (numéro de téléphone, e-mail) |  |

Nom :

Signature :

## Signalétique financier et RIB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| **TITULAIRE DU COMPTE (1)** |  | | | | | | |  |
| **ADRESSE** |  | | | | | | |  |
| **VILLE** |  |  | | **CODE POSTAL** | |  | |  |
| **PAYS** |  | | | | | | |  |
| **CONTACT** |  | | | | | | |  |
| **TELEPHONE FIXE** |  |  | | **MOBILE** | |  | |  |
| **E - MAIL** |  | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| **COORDONNEES BANCAIRES** | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| **INTITULE DU COMPTE** |  | | | | | | |  |
| **NOM DE LA BANQUE** |  | | | | | | |  |
| **ADRESSE (DE L'AGENCE)** |  | | | | | | |  |
| **VILLE** |  |  | | **CODE POSTAL** | |  | |  |
| **PAYS** |  | | | | | | |  |
| **NUMERO DE COMPTE (2)** |  | | | | | | |  |
| **IBAN** |  | | | | | | |  |
| **CODE BIC/SWIFT** |  | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  |
| 1. *Le nom ou le titre sous lequel le compte a été ouvert et non le nom du mandataire.* 2. *Un RIB doit être annexé* | | | | | | | |  |

## Déclaration d’intégrité pour les soumissionnaires

Par la présente, le soumissionnaire déclare ce qui suit :

* Ni les membres de l’administration, ni les employés, ni toute personne ou personne morale avec laquelle le soumissionnaire a conclu un accord en vue de l'exécution du marché, ne peuvent obtenir ou accepter d’un tiers, pour eux-mêmes ou pour toute autre personne ou personne morale, un avantage appréciable en argent (par exemple, des dons, gratifications ou avantages quelconques), directement ou indirectement lié aux activités de la personne concernée pour le compte de Enabel.
* Les administrateurs, collaborateurs ou leurs partenaires n'ont pas d'intérêts financiers ou autres dans les entreprises, organisations, etc. ayant un lien direct ou indirect avec Enabel (ce qui pourrait, par exemple, entraîner un conflit d'intérêts).
* Nous avons pris connaissance des articles relatifs à la déontologie et à la lutte contre la corruption repris dans le cahier spécial des charges et nous déclarons souscrire et respecter entièrement ces articles.

Nous sommes de même conscients du fait que les membres du personnel de Enabel sont liés aux dispositions d’un code éthique qui précise ce qui suit : « Afin d’assurer l’impartialité des membres du personnel, il leur est interdit de solliciter, d’exiger ou d’accepter des dons, gratifications ou avantages quelconques destinés à eux-mêmes ou des tiers, que ce soit ou non dans l’exercice de leur fonction, lorsque les dons, gratifications ou avantages précités sont liés à cet exercice. Notons que ce qui importe le plus dans cette problématique est moins l’enrichissement résultant de l’acceptation de dons, gratifications ou avantages de toute nature, que la perte de l’impartialité requise du membre du personnel dans l’exercice de sa fonction. À titre personnel, les membres du personnel n’acceptent aucune gratification, aucun don ni avantage financier ou autre, pour les services rendus ».

Si le marché précité devait être attribué au soumissionnaire, nous déclarons, par ailleurs, marquer notre accord avec les dispositions suivantes :

* Afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au contractant du marché (c'est-à-dire les membres de l’administration et les travailleurs) d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux membres du personnel de Enabel, qui sont directement ou indirectement concernés par le suivi et/ou le contrôle de l'exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.
* Tout contrat (marché public) sera résilié, dès lors qu’il s’avérerait que l’attribution du contrat ou son exécution aurait donné lieu à l’obtention ou l’offre des avantages appréciables en argent précités.
* Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à l’exclusion du contractant du présent marché et d’autres marchés publics pour Enabel.
* Le contractant du marché (adjudicataire) s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels.

Le soumissionnaire prend enfin connaissance du fait que Enabel se réserve le droit de porter plainte devant les instances judiciaires compétentes lors de toute constatation de faits allant à l’encontre de la présente déclaration et que tous les frais administratifs et autres qui en découlent sont à charge du soumissionnaire.

Nom et prénom :

Date :

Signature autorisée :

## Déclaration ‘droits d’accès’

Par la présente, je/nous, agissant en ma/notre qualité de représentant(s) légal/ légaux du soumissionnaire précité, déclare/rons que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion suivants :

1. Le soumissionnaire ni un de ses dirigeants a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :

1° participation à une organisation criminelle ;

2° corruption ;

3° fraude ;

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ;

8° la création de sociétés offshore.

L’exclusion sur base de ce critère vaut pour une durée de 5 ans à compter de la date du jugement.

1. Le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale pour un montant de plus de 5.000 €, sauf lorsque le soumissionnaire peut démontrer qu’il possède à l’égard d’un pouvoir adjudicateur une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales ;
2. le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire, ou a fait l’aveu de sa faillite, ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou est dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ;
3. le soumissionnaire ou un de ses dirigeants a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.

Sont entre autres considérées comme telle faute professionnelle grave :

1. une infraction à la Politique de Enabel concernant l’exploitation et les abus sexuels – juin 2019 ;
2. une infraction à la Politique de Enabel concernant la maîtrise des risques de fraude et de corruption – juin 2019 ;
3. une infraction relative à une disposition d’ordre réglementaire de la législation locale applicable relative au harcèlement sexuel au travail ;
4. le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration ou faux documents en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, ou a caché des informations ;
5. lorsque Enabel dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence.

La présence du soumissionnaire sur une des listes d’exclusion Enabel en raison d’un tel acte/convention/entente est considérée comme élément suffisamment plausible.

1. lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives ;
2. des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un contrat antérieur passé avec un autre pouvoir public, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable.

Sont considérées comme ‘défaillances importantes’ le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.

La présence du soumissionnaire sur la liste d’exclusion Enabel en raison d’une telle défaillance sert d’un tel constat.

1. des mesures restrictives ont été prises vis-à-vis du contractant dans l’objectif de mettre fin aux violations de la paix et sécurité internationales comme le terrorisme, les violations des droits de l’homme, la déstabilisation des États souverains et la prolifération d’armes de destruction massive.
2. Le soumissionnaire ni un de des dirigeants se trouvent sur les listes de personnes, de groupes ou d’entités soumises par les Nations-Unies, l’Union européenne et la Belgique à des sanctions financières :

Pour les Nations Unies, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-internationales-nations-unies

Pour l’Union européenne, les listes peuvent être consultées à l’adresse suivante :

https://finances.belgium.be/fr/tresorerie/sanctions-financieres/sanctions-europ%C3%A9ennes-ue

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/restrictive\_measures-2017-01-17-clean.pdf

Pour la Belgique :

https://finances.belgium.be/fr/sur\_le\_spf/structure\_et\_services/administrations\_generales/tr%C3%A9sorerie/contr%C3%B4le-des-instruments-1-2

Le soumissionnaire consent formellement à ce que Enabel ait accès aux documents justificatifs étayant les informations fournies dans le présent document.

Nom et prénom :

Date :

Signature autorisée :

## Procuration

Le soumissionnaire doit joindre à son offre la **procuration** autorisant la personne à signer l’offre et toute la documentation correspondante ou tout document attestant que la personne qui signe est bien habilitée à le faire (statuts, mandats, acte notarié…).

En cas d’**association momentanée**, l'offre conjointe doit préciser le rôle de chaque membre de l’association. Un chef de file doit être désigné et la procuration doit être complétée en conséquence.

## Attestation de participation à la réunion d’information

le soumissionnaire joindra à son offre l’attestation de participation à la réunion d’information.

## Attestation de participation à la visite de visite obligatoire

le soumissionnaire joindra à son offre l’attestation de participation à la visite de site.

## Liste des travaux similaires

le soumissionnaire doit joindre à son offre la **liste des principaux travaux.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description des principaux travaux de nature et de complexité comparable** | **Lieux d’exécution** | **Montants concernés** | **Dates de réalisation au cours des < 5 dernières années** | **Nom des organismes publics ou privés** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Certificats de bonne exécution

Pour chacun des travaux présentés dans le tableau ci-dessus, le soumissionnaire doit joindre les Contrats signé et un PV de réception provisoire/définitive ou Une attestation de bonne exécution/certificat de bonne fin signée par le client du soumissionnaire.

## Liste des équipements

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Description** | **Nombre minimum** |
| 1 | Véhicule de liaison | 1 |
| 2 | Aiguille vibrante | 1 |
| 3 | Petit matériel / outillages de chantier (Cuve à eau, Pelles, pioches, brouettes, truelles, taloches, cisailles, mètres, sceaux de maçon, équerres, niveau à eau, ficelles, cordes, marteaux, machettes, arrache-clous, burins, etc.) | 1 |

**NB**

**Cette liste n’est pas exhaustive et constitue un minimum requis.**

**Justifications**:

**Il est attendu la production d’un engagement ferme, de la part du soumissionnaire quant à la disponibilité des matériels et équipements listés ci-dessous pour (engagement signé à fournir).**

En déposant son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que les équipements énumérés ci-dessous seront disponibles pendant toute la période de mise en œuvre les tâches.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description (type/marque/modèle)** | **Puissance / capacité** | **No. d’unités** | **Age** | **Etat (neuf, bon, usagé)** | **Possédé (P) ou loué (L)** | **Origine (pays)** |
| **Équipement de construction** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Véhicules et engin** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Autres équipements** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

NB :

Neuf = N ; Bon = B ; Médiocre = M

Possession = P ; Location = L

Disponibilité = Date d’affectation sur le chantier

Certifié pour vrai et conforme,

Nom et prénom : ………………………………………………

Dûment autorisé à signer au nom de : ………………………………………………

Lieu et date : ………………………………………………

Signature autorisée : ………………………………………………

## Qualifications et expérience du personnel clé

Le soumissionnaire doit compléter et joindre le tableau ci-dessous. Le CV de chaque expert principal devrait se limiter à 3 pages. Les qualifications et l'expérience de chaque expert principal doivent clairement correspondre aux profils indiqués. Les copies des diplômes de chaque expert principal (Directeur des travaux) doivent être jointes à l’offre.

Le personnel clé doit avoir une expérience appropriée et doit avoir les qualifications, attestées, afférentes à des travaux de nature similaire à celle du projet considéré. Les descriptions des expériences professionnelles doivent démontrer leur capacité à réaliser les travaux. Le soumissionnaire devra présenter les profils suivants :

| **Position proposée** | **Lot unique** |
| --- | --- |
| Directeur des travaux | 1 personnel |

**Modèle de curriculum vitae**

Pour chacune des personnes mentionnées dans la liste ci-dessus, joindre le **curriculum vitae** ainsi qu’une **copie des diplômes**.

Position proposée dans le contrat : …

1. Nom de famille : …
2. Prénom : …
3. Date et lieu de naissance : …
4. Nationalité : …
5. Statut civil : …
6. Adresse (téléphone/e-mail) : …
7. Éducation :

|  |  |
| --- | --- |
| **Institutions :** |  |
| **De (mois/année) :**  **A (mois/année) :** |  |
| **Diplôme :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Institutions :** |  |
| **De (mois/année) :**  **A (mois/année) :** |  |
| **Diplôme :** |  |

1. Compétences linguistiques :

Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - niveau excellent ; 5 - niveau rudimentaire)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Langue** | **Niveau** | **Parlé** | **Écrit** |
|  | Langue maternelle |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Appartenance à une organisation professionnelle : …
2. Autres compétences (par ex. maîtrise de l’informatique, etc.) : …
3. Position actuelle : …
4. Années d’expérience professionnelle : …
5. Qualifications principales : …
6. Expérience professionnelle :

|  |  |
| --- | --- |
| **De (mois/année) à (mois/année)** |  |
| **Lieu :** |  |
| **Compagnie / Organisation :** |  |
| **Position :** |  |
| **Description :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **De (mois/année) à (mois/année)** |  |
| **Lieu :** |  |
| **Compagnie / Organisation :** |  |
| **Position :** |  |
| **Description :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **De (mois/année) à (mois/année)** |  |
| **Lieu :** |  |
| **Compagnie / Organisation :** |  |
| **Position :** |  |
| **Description :** |  |

1. Autres : …
2. Publications et séminaires : …
3. Références : …

Signature : ..................................................................................

Date : ................................................

## Déclaration d'exclusivité et de disponibilité

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire déclare explicitement que le personnel clé ci-dessous est disponible pendant toute la période prévue pour leur permettre de mettre en œuvre les tâches définies dans le cahier spécial des charges et/ou dans la méthodologie. Le personnel clé ne sera pas remplacé lors de la mise en œuvre du contrat sans l'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur[[1]](#footnote-1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personnel clé** | **Du** | **Au** |
| **Directeur des travaux** | | |
| Nom : |  |  |
| Signature : |  | |

Date :

Signature :

## Formulaire d’offre

En déposant cette offre, le soumissionnaire s’engage à exécuter, conformément aux dispositions du cahier spécial des charges le présent marché et déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC et renoncer aux éventuelles dispositions dérogatoires comme ses propres conditions.

Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci.

La taxe sur la valeur ajoutée fait l’objet d’un poste spécial du métré récapitulatif ou de l’inventaire, pour être ajoutée au montant de l’offre.

Le soumissionnaire s’engage à exécuter le marché public conformément aux dispositions du CSC, aux prix suivants, exprimés en < euros < MRU et hors TVA :

Montant Offre de base : ……………………………… < euros < MRU et hors TVA (en chiffres)

(cf. < Devis quantitatif estimatif et Bordereau des prix unitaires)

Pourcentage TVA : ……………%.

En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais prescrits dans le cahier spécial des charges.

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.

Certifié pour vrai et conforme,

Nom et prénom : ………………………………………………

Dûment autorisé à signer au nom de : ………………………………………………

Lieu et date : ………………………………………………

Signature autorisée : ………………………………………………

## Devis quantitatif estimatif

Le soumissionnaire doit dûment remplir le devis estimatif quantitatif ci-joint.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exclure toute offre non dûment complétée. Toute omission, modification et/ou suppression dans le devis estimatif quantitatif (description, quantités et/ou formules) peut être considérée comme une irrégularité substantielle conduisant à l'exclusion de l'offre.

Le soumissionnaire est tenu de signaler immédiatement toute lacune, erreur ou omission dans le devis quantitatif au plus tard 10 jours calendrier avant la date limite de réception des offres.

## Bordereau des prix unitaires

Le soumissionnaire doit dûment remplir le bordereau des prix unitaires ci-joint.

L’expression « Bordereau des prix unitaires » implique l’application sans restriction des règlements et normes en vigueur en Mauritanie, sans qu’il soit nécessaire d’y faire référence, et leur application ne peut être dissocié des dossiers de plans et documents auxquels font référence les pièces contractuelles.

Les spécifications du bordereau des prix pourront préciser ou compléter les prescriptions de ces documents, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniques particulières et bordereau des prix donnent une description aussi complète que possible des travaux à exécuter, dans le but de permettre à l’entrepreneur d’interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux à employer et de déterminer les particularités de fabrication et de mise en œuvre. Ces prescriptions ne peuvent prétendre à une description complète et parfaite des travaux et il convient de souligner que cette description des travaux n’a pas un caractère limitatif.

L’entrepreneur devra exécuter sans exception ni réserves, tous les travaux de sa profession, et aura donc compris dans son marché, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achèvement des ouvrages de son corps d’état, suivant les plans remis et les règles de l’art.

De même, les travaux prévus aux pièces écrites et chiffrés du marché et qui ne figurent pas dans les plans sont dus par l’entrepreneur et compris dans les prix.

En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et bordereau des prix puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent l’objet d’une demande supplémentaire de prix.

En outre, il suppose que toute entreprise est censée :

* s’être rendue sur les lieux ;
* s’être rendu compte de la situation géographique des lieux de réalisation des ouvrages.

L’entrepreneur devra prendre connaissance du bordereau des prix des autres corps d’état, de façon à assurer la parfaite coordination dans ses interventions respectives, et connaître exactement la limite de fournitures, et signaler les omissions qu’il aurait constaté et les dispositions détaillées qu’il aurait lieu de prendre pour y remédier.

## Modèle de preuve de constitution de cautionnement

***Uniquement pour l’adjudicataire après attribution :***

Banque X

Adresse

Cautionnement n° X

Ce cautionnement est émis dans le cadre de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et conformément aux Règles Générales d’Exécution (RGE) de l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les Règles Générales d’Exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

X, adresse (la « Banque »)

déclare, par la présente, se constituer caution à concurrence d’un montant maximum de X € (X euros) au profit de l’Agence belge de développement, Enabel, pour les obligations de X, adresse en vertu du marché :

« X, cahier spécial des charges Enabel, MRT22001-10022  » (le « Marché »).

En conséquence, la Banque s’engage, sous la renonciation du bénéficiaire, à payer jusqu’à concurrence du montant maximum, tout montant dont X pourrait être redevable envers l’Agence belge de développement, Enabel au cas où X serait en défaut d’exécution du « Marché ».

Cette caution est libérable conformément aux dispositions du cahier spécial des charges MRT22001-10022 et des Articles 25-33 des Règles Générales d’Exécution, et au plus tard à l’expiration des 18 mois après la réception provisoire du marché.

Tout appel au présent cautionnement doit être adressé par lettre à la Banque X, adresse avec mention de la référence MRT22001-10022.

Tout paiement effectué en vertu du présent cautionnement réduira de plein droit le montant cautionné par la Banque.

Le cautionnement est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour statuer sur tout litige.

Fait à X le X

Nom :

Signature :

## Modèle de garantie de préfinancement

***Uniquement pour l’adjudicataire dans le cas où un préfinancement est demandé après attribution :***

Banque X

Adresse

Garantie de préfinancement n° X

Garantie de financement pour le remboursement du préfinancement payable dans le cadre du marché de « X, cahier spécial des charges MRT22001-10022»

Nous soussignés, <nom et adresse de l’institution financière>, déclarons irrévocablement par la présente garantir, comme débiteur principal, et non seulement comme caution, pour le compte de X, ci-après le « contractant », le paiement au profit du pouvoir adjudicateur de X MRU), correspondant au préfinancement mentionné à l'article 4.25 des dispositions contractuelles particulières du marché « X, cahier spécial des charges Enabel, MRT22001-10022 » conclu entre le contractant et le pouvoir adjudicateur, ci-après le « marché ».

Le paiement sera effectué sans contestation ni procédure judiciaire d'aucune sorte, dès réception de votre première demande écrite (envoyée par lettre avec accusé de réception), déclarant que le contractant n'a pas satisfait à une demande de remboursement du préfinancement ou que le marché a été résilié. Nous ne retarderons pas le paiement et nous ne nous y opposerons pour aucune raison. Nous ne pourrons en aucun cas bénéficier des exceptions de la caution. Nous vous informerons par écrit dès que le paiement aura été effectué.

Nous convenons notamment de ce qu’aucune modification des conditions du marché ne peut nous libérer de notre responsabilité au titre de la présente garantie. Nous renonçons au droit d'être informé des changements, ajouts ou modifications apportés à ce marché.

Nous notons que la libération de la garantie s'effectuera conformément à l'article 4.25 des dispositions contractuelles particulières du marché « X, cahier spécial des charges Enabel, MRT22001-10022» et, en tout état de cause, au plus tard 18 mois après l'expiration du délai d’exécution du marché.

Le droit applicable à la présente garantie est celui de la Belgique. Tout litige découlant de la garantie ou y relatif sera porté devant les tribunaux de la Belgique.

La garantie entrera en vigueur et prendra effet lors du paiement du préfinancement au contractant.

Fait à X le X

Nom :

Signature :

## Modèle d’attestation de capacité financière à respecter obligatoirement (ligne de crédit)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[nom et adresse de la banque

Bénéficiaire [nom du Soumissionnaire]

Nous soussignés [nom et adresse de la banque] attestons par la présente que [nom et adresse du Soumissionnaire] est titulaire du compte nº [Indiquer le numéro du compte],sur nos livres et entretient des relations normales avec nous.

Aussi, au cas où [nom du Soumissionnaire] serait déclarée attributaire du marché objet de l’appel d’offres nº [Indiquer le numéro de l’appel d’offres] relatif à [Indiquer l’objet de l’appel d’offres] au profit de [Indiquer nom de l’Autorité contractante], Nous, [Indiquer le nom de la banque], nous engageons de façon inconditionnelle et irrévocable à lui apporter notre concours financier jusqu’ à concurrence de [Indiquer montant en lettres et en chiffres].

[Signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci dessous et cachet]

Nom [nom complet de la personne signataire]

Titre [capacité juridique de la personne signataire]

## Modèle d’attestation de capacité financière à respecter obligatoirement (fonds propres)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nom et adresse de la banque]

Bénéficiaire [nom du Soumissionnaire]

Nous soussignés [nom et adresse de la banque] attestons par la présente que [nom et adresse du Soumissionnaire] est titulaire du compte nº [Indiquer le numéro du compte],sur nos livres et entretient des relations normales avec nous.

Aussi, Nous, [Indiquer le nom de la banque] attestons solennellement que dans le cadre de l’appel d’offres nº [Indiquer le numéro de l’appel d’offres] relatif à [Indiquer l’objet de l’appel d’offres] au profit de [Indiquer nom de l’Autorité contractante], [nom du Soumissionnaire] dispose, en fonds propres, sur le compte ci dessus dont il est titulaire sur nos livres d’un montant au moins égal à [Indiquer montant en lettres et en chiffres].

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci dessous et cachet]

Nom[nom complet de la personne signataire]

Titre [capacité juridique de la personne signataire]

## Cadre de définition des prix

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **DESIGNATION** |
|
| **100** | **GENERALITES** |
| 101 | **Amenée et repli chantier** |
| Ce prix comprend la mobilisation, le déplacement, l'installation et le repliement du personnel et du matériel de chantier ainsi que les divers déplacement des engins, véhicules et matériels nécessaires à l’exécution des travaux. Il comprend la démobilisation générale, la remise en état du site et le repli du matériel de chantier à la fin des travaux. Il comprend également les dépenses lié à la gestion du chantier, à la création éventuel de pistes d’accès au chantier, les panneaux de chantier et de signalisation, les mesures d'hygiène et de sécurité, la mise en œuvre des clauses environnementales y compris toute sujétion de mise en œuvre.  Un paiement de 75 % du montant sera effectué après une installation complète du chantier approuvée par l’ingénieur, et 25 % lorsque toutes les installations sont enlevées et le lieu remis en état à la satisfaction de l'Ingénieur.  ***L'unité est le forfait (FF)*** |
| 102 | **Implantation, dossier d'exécution** |
| Ce prix comprend l'implantation de l'ensemble des ouvrages plus particulièrement les ouvrages neufs (supports générateur solaire photovoltaïque, clôture etc.), la préparation du terrain, l'établissement du dossier d'exécution complet (plans, fiches techniques du matériel et équipement à installer, note de calcul, etc.) et des plans de recollement y compris toute sujétion de mise en œuvre. Il sera considéré 70% du prix après l'implantation et la validation du dossier d'exécution par la mission de contrôle et 30% après la validation des plans de recollement.  ***L'unité est le forfait (FF)*** |
| 103 | **Traitement des fissures** |
| Ce prix rémunère au forfait le traitement des fissures suivant leur nature de façon appropriée, sur proposition de l'Entrepreneur et après accord du Pouvoir adjudicateur ou son Représentant en charge du contrôle et surveillance des travaux  ***L'unité est le forfait (FF)*** |
| 104 | **Démolition des murs intérieurs** |
| Ce prix rémunère au mètre carré de la démolition de structures en maçonnerie ou en béton armé des murs intérieurs existants.  Il comprend :   * Le découpage, sciage, démontage par tous les moyens appropriés des structures en blocs, * L’enlèvement et la dépose des éléments détruits * Le transport des déchets vers un endroit agrée par le pouvoir adjudicateurs ou son représentant.   ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **200** | **TERASSEMENT** |
| **300** | **FONDATION ET SOUBASSEMENT** |
| 301 | **Béton armé pour remise en état de la forme d'aire y compris chape incorporée bouchardée** |
| Ce prix rémunère au mètre carré la remise en état de la forme d'aire à travers la mise en place d’une couche en béton armé dosé à 350 kg / m3 de 10 cm d'épaisseur avec chape incorporée lissée ou bouchardée y compris les joints et toute sujétion de mise en œuvre   ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 302 | **Béton armé pour remise en état du trottoir** |
| Ce prix rémunère au mètre carré la remise en état du trottoir de 1,00 m de largeur et ceinturant tout le bâtiment. Il sera réalisé de la même façon que la forme d’aire réhabilité, notamment en béton armé dosé à 350 kg / m3 de 10 cm d'épaisseur avec chape incorporée lissée ou bouchardée y compris les joints et toute sujétion de mise en œuvre   ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **400** | **MAÇONNERIE** |
| 401 | **Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40** |
| Ce prix rémunère la réalisation de mur en maçonnerie d'agglomérés creux de 15 x 20 x 40 hourdés au mortier de ciment, pour prolongement des pignons, fermetures d’espaces vides et toute sujétion de mise en œuvre.  ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **500** | **ENDUITS ET REVÊTEMENTS** |
| 501 | **Enduit intérieur au mortier de ciment** |
| Ce prix rémunère la réalisation d'enduits lissées au mortier de ciment dosé à 500 kg/m3 sur les murs et intérieurs du bâtiment y compris toute sujétion de mise en œuvre  ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 502 | **Enduit extérieur à la tyrolienne** |
| Ce prix rémunère la réalisation d'enduits au mortier de ciment à 500 kg/m3 sur mur et face extérieure du bâtiment avec couche de finition de type tyrolien teintée en blanc y compris toute sujétion de mise en œuvre  ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| 503 | **Carreaux grès céramique** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de carreaux grès céramique, de dimensions 30/30 cm, y compris toute sujétion de mise en œuvre  ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **600** | **CHARPENTE COUVERTURE ET PLAFONAGE** |
| 601 | **Couverture en tôles bac alu 70/100ème** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de couverture en tôles bac alu 70/100ème y compris feutre bitumineux, crochets et toute sujétion de pose  ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **700** | **MENUISERIE - VENTILATION** |
| 701 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique coulissante en tôle aluminium (b\*h) 400x350 y compris fermetures, huisseries et toute sujétion de mise en œuvre  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 702 | **Fourniture et pose de portes métalliques** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de porte métallique coulissante en tôle aluminium (b\*h) 300x400 y compris fermetures, huisseries et toute sujétion de mise en œuvre  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 703 | **Fourniture et pose de fenêtres d'aération persienne** |
| Ce prix rémunère la fourniture et la pose de fenêtre d'aération persienne (b\*h) 50\*125 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| **800** | **PEINTURE** |
| 801 | **Fourniture et application peinture gylatex sur murs intérieurs** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l'application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est le mètre carré (m2)*** |
| **900** | **ELECTRICITE** |
| 901 | **Fourniture et installation d'un Générateur solaire photovoltaïque de 1000 Wc** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un générateur photovoltaïque pouvant fournir une puissance minimum de 1000 Wc y compris travaux de génie civil, accessoires pour fixation et câble de connexion au groupe de refroidissement d'environ 50 m et toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 902 | **Fourniture et installation de régulateur 1500 W** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de régulateur de capacité 1500 Wc de plage de tension compatible avec les installations électriques en place, y compris accessoires pour fixation et câble de connexion et toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 903 | **Fourniture et installation de onduleur 2000 W** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un onduleur/convertisseur / contrôleur CC-AC de puissance nominale 2000 Wc de plage de fonctionnement compatible avec la configuration du générateur solaire ainsi que le besoin électrique des équipements servis en électricité, y compris accessoires pour fixation et câble de connexion et toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 904 | **Fourniture et pose de batterie 200AH** |
| Ce prix rémunère la fourniture et l’installation de batterie de capacité 20à Ah et d’intensité compatible avec le fonctionnement des installations électriques servis, y compris accessoires de mise en place et branchement, et toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 905 | **Fourniture et pose de câblages divers** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose de câblages divers (gaines, fils, connecteurs, etc.) y/c toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |
| 906 | **Fourniture et pose d’appareillages divers** |
| Ce prix rémunère la fourniture et pose d'appareillages divers (éclairage, coffrets, disjoncteurs, modules, prises etc.) y/c toutes sujétions de mise en place  ***L'unité est l'ensemble installé (ens)*** |
| **1000** | **PLOMBERIE ET SANITAIRE** |
| 1001 | **Fourniture et pose de WC à la turque avec siphon et raccordement aux fosses** |
| Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de WC à la turque en céramique pour la latrine VIP. Il comprend également la fourniture et la pose d'un siphon S à l'extrémité du WC ainsi que le raccordant le WC aux fosses. Le prix comprend aussi toutes les sujétions liés à la mise en œuvre  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 1002 | **Fourniture et pose de lavabo complet** |
| Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de lavabo complet en céramique. Il comprend également la fourniture et la pose des accessoires (siphon, raccords etc.) ainsi que le raccordement aux fosses. Le prix comprend aussi toutes les sujétions liés à la mise en œuvre  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| 1003 | **Réalisation d’une fosse septique** |
| Ce prix rémunère à l'unité la réalisation d’une fosse septique double compartiment de 1,50\*2,00\*2,00, en maçonnerie d’agglos pleins de 15 cm d’épaisseur, dosé à 250 kg/m3 de mortier. Le mortier pour la maçonnerie est également dosé à 250 kg/m3. Quelques joints verticaux (1 sur 2) des murs de parois (en contact avec le sol) ne seront pas bourrés de mortier et resteront vides afin de permettre l’infiltration des liquides. Les murets de la fosse seront des murs pleins et seront revêtus d’enduits talochés lissés dosés à 500 kg/m3 de mortier. Tout le mortier tombé pendant les travaux de maçonnerie au fond de la fosse doit être ramassé.  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |
| **1100** | **CLÔTURE** |
| 1101 | **Clôture grillage (poteaux en cornière, cornière et fils barbelé)** |
| Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d’une clôture grillagée avec :  - du grillage en fil de fer galvanisé de 2 mm de diamètre, mailles de 80 x 80 mm avec double torsion, ; - 4 rangées de fil muni de tendeur dont la première et la troisième rangée en fil de fer barbelé et les autres en fil de fer galvanisé de diamètre 3mm minimum ; - Des poteaux intermédiaires en cornières de 40 placées tous les 3,5 m, de longueur totale 2.3 m y compris l’encrage de 50 cm muni de pattes de scellement; - Des poteaux principaux en cornières de 50 doublées pour jambes de force placée tous les 20 m et dans les angles ; - les encrages des poteaux réalisés au moyen d’un dé en béton de 30 cm x 30 cm x 60 cm ; - la mise en place des peintures sur toutes les menuiseries métalliques à l’exception du grillage  ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre pour une réalisation dans les règles de l’art.  ***L'unité est le mètre linéaire (ml)*** |
| 1102 | **Porte métallique 3,00 x 1.70** |
| Ce prix rémunère à la pièce la fourniture et la pose d’un portail double battant de 2 m x 1,50 m x 1,70 en treillis soudés avec fer à béton de diamètre 6 mm et un cadre en cornière de 50 doublée. Il est fixé sur deux poteaux en IPN de 80 et de hauteur 2 m y compris l’encrage de 0,5 m qui se fera moyen d’un dé en béton dosé à 350 kg/m3, de dimension de 50 cm x 50 cm x 70 cm, la mise en place de la peinture et toutes sujétions de mise en œuvre pour une réalisation dans les règles de l’art.  ***L'unité est l'unité élémentaire (u)*** |

## Bordereau des prix unitaires

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **DESIGNATION** | **UNITE** | **PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES** | **PRIX UNITAIRES EN CHIFFRES** |
| **100** | **GENERALITES** |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli chantier | ff |  |  |
| 102 | Implantation et dossier d'exécution | ff |  |  |
| 103 | Traitement des fissures | ff |  |  |
| 104 | Démolition des murs intérieurs | m2 |  |  |
| **200** | **TERRASSEMENTS** |  |  |  |
| **300** | **FONDATION –SOUBASSEMENT** |  |  |  |
| 301 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état de la forme d'aire | m2 |  |  |
| 302 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état du trottoir | m2 |  |  |
| **400** | **MAÇONNERIE** |  |  |  |
| 401 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 |  |  |
| **500** | **ENDUIT – REVETEMENT** |  |  |  |
| 501 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris toutes sujétion | m2 |  |  |
| 502 | Enduit extérieur y/c enduit à la tyrolienne et toute sujétions de mise en œuvre | m2 |  |  |
| 503 | Carreaux de sols grès dans la masse de 30 x 30 ou équivalent | m2 |  |  |
| **600** | **CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE** |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de couverture en Bac alu-zinc 7/10 | m² |  |  |
| **700** | **MENUISERIES - VENTILATION** |  |  |  |
| 701 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail (b\*h) 400\*350, y/c toutes sujétions de mise en place | U |  |  |
| 702 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail (b\*h) 300\*400, y/c toutes sujétions de mise en place | U |  |  |
| 703 | F et P fenêtre d'aération persienne (b\*h) 50\*150 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place | U |  |  |
| **800** | **PEINTURE** |  |  |  |
| 801 | Fourniture et application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place | m2 |  |  |
| **900** | **ELECTRICITE** |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose de Générateur solaire 1000 W | U |  |  |
| 902 | Fourniture et pose de Régulateur 1500 W | U |  |  |
| 903 | Fourniture et pose d'Onduleur 2000 W | U |  |  |
| 904 | Fourniture et pose de Batterie 200 AH | U |  |  |
| 905 | fourniture et pose de câblages divers (300 ml de Cable 2x2,5mm2 cu, 350 ml de Tube ICTA 20, gaines, fils, connecteurs, etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |  |  |
| 906 | Fourniture et pose d'appareillages divers (éclairage, coffrets, disjoncteurs, modules, prises, dont 4 Lampadaires 200w, 4 Réglette 1x36w, 7 Interrupteurs SA encastrés, 5 Prises de courant 2P+T encastrés etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens |  |  |
| **1000** | **PLOMBERIE - SANITAIRE** |  |  |  |
| 1001 | F/P chaise turc | U |  |  |
| 1002 | F/P lavabo complet | U |  |  |
| 1003 | Fosse septique 3x2x2 | U |  |  |
| **1100** | **CLÔTURE** |  |  |  |
| 1101 | Clôture grillage (poteaux, béton, cornière et barbelé) | ml |  |  |
| 1102 | Porte métallique 3,00 x 1.7 | U |  |  |

## Cadre de devis estimatif et quantitatif

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Réf** | **DESIGNATION** | **UNITE** | **QUANTITE** | **PRIX UNITAIRE HTVA** | **PRIX TOTAL HTVA** |
| **100** | **GENERALITES** |  |  |  |  |
| 101 | Amenée et repli chantier | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Implantation et dossier d'exécution | ff | 1,00 |  |  |
| 103 | Traitement des fissures | ff | 1,00 |  |  |
| 104 | Démolition des murs intérieurs | m2 | 117 |  |  |
|  | **Sous total 100** |  |  |  |  |
| **200** | **TERRASSEMENTS** |  |  |  |  |
| **300** | **FONDATION –SOUBASSEMENT** |  |  |  |  |
| 301 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état de la forme d'aire | m2 | 471,63 |  |  |
| 302 | Béton armé pour dosé à 350 kg /m3 pour remise en état du trottoir | m2 | 101,50 |  |  |
|  | **Sous total 300** |  |  |  |  |
| **400** | **MAÇONNERIE** |  |  |  |  |
| 401 | Maçonnerie en Agglos creux de 15 x 20 x 40 | m2 | 14,70 |  |  |
|  | **Sous Total 400** |  |  |  |  |
| **500** | **ENDUIT – REVETEMENT** |  |  |  |  |
| 501 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris toutes sujétion | m2 | 586,20 |  |  |
| 502 | Enduit extérieur y/c enduit à la tyrolienne et toute sujétions de mise en œuvre | m2 | 459,00 |  |  |
| 503 | Carreaux de sols grès dans la masse de 30 x 30 ou équivalent | m2 | 67,38 |  |  |
|  | **Sous Total 500** |  |  |  |  |
| **600** | **CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFONNAGE** |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de couverture en Bac alu-zinc 7/10 | m² | 532,00 |  |  |
|  | **Sous Total 600** |  |  |  |  |
| **700** | **MENUISERIES - VENTILATION** |  |  |  |  |
| 701 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail (b\*h) 400\*350, y/c toutes sujétions de mise en place | U | 1,00 |  |  |
| 702 | F et P porte métallique coulissante en tôle sur rail (b\*h) 300\*400, y/c toutes sujétions de mise en place | U | 1,00 |  |  |
| 703 | F et P fenêtre d'aération persienne (b\*h) 50\*150 à lames fixes y/c grillage anti vermine et toutes sujétions de mise en place | U | 12,00 |  |  |
|  | **Sous Total 700** |  |  |  |  |
| **800** | **PEINTURE** |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et application de deux couches de peinture gylatex sur mur intérieurs y/c grattage, ponçage et toutes sujétions de mise en place | m2 | 608,75 |  |  |
|  | **Sous total 800** |  |  |  |  |
| **900** | **ELECTRICITE** |  |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose de Générateur solaire 1000 W | U | 1,00 |  |  |
| 902 | Fourniture et pose de Régulateur 1500 W | U | 1,00 |  |  |
| 903 | Fourniture et pose d'Onduleur 2000 W | U | 4,00 |  |  |
| 904 | Fourniture et pose de Batterie 200 AH | U | 3,00 |  |  |
| 905 | fourniture et pose de câblages divers (300 ml de Cable 2x2,5mm2 cu, 350 ml de Tube ICTA 20, gaines, fils, connecteurs, etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens | 1,00 |  |  |
| 906 | Fourniture et pose d'appareillages divers (éclairage, coffrets, disjoncteurs, modules, prises, dont 4 Lampadaires 200w, 4 Réglette 1x36w, 7 Interrupteurs SA encastrés, 5 Prises de courant 2P+T encastrés etc.) y/c toutes sujétions de mise en place | ens | 1,00 |  |  |
|  | **Sous Total 900** |  |  |  |  |
| **1000** | **PLOMBERIE - SANITAIRE** |  |  |  |  |
| 1001 | F/P chaise turc | U | 1 |  |  |
| 1002 | F/P lavabo complet | U | 1 |  |  |
| 1003 | Fosse septique 3x2x2 | U | 1 |  |  |
|  | **Sous Total 1000** |  |  |  |  |
| **1100** | **CLÔTURE** |  |  |  |  |
| 1101 | Clôture grillage (poteaux, béton, cornière et barbelé) | ml | 400 |  |  |
| 1102 | Porte métallique 3,00 x 1.7 | U | 1 |  |  |
|  | **Sous Total 1000** |  |  |  |  |
|  | **TOTAL GENERAL REHABILITATION MAGASIN SEMENCIER PPGI (htva)** |  |  |  |  |

**Arrêté le présent devis à la somme de …………………………………………….. (………….) Htva**

1. En cas de remplacement, les qualifications et l'expérience de l'expert doivent être au moins égales à celles de l'expert proposé dans l'offre. [↑](#footnote-ref-1)