
APERCU DES QUESTIONS RELATIF AU MARCHE N° BDI23004-10025
	QUESTION
	REPONSE

	
1. Composition du Lot 2
Serait-il envisageable de créer un lot distinct pour les équipements d'huilerie, ou d'envisager une autre solution permettant aux entreprises spécialisées de soumettre une offre sur cette partie du marché ?

2. Portée de l'installation et de la mise en service

Afin de préparer notre offre de manière précise, nous souhaiterions connaître les infrastructures qui seront déjà disponibles sur les différents sites.
Plus particulièrement :
· Les bâtiments disposent-ils déjà d'une alimentation électrique fonctionnelle jusqu'au point de raccordement des équipements ?
· Les tableaux électriques, disjoncteurs et câblages d'alimentation sont-ils déjà installés par Enabel ?
· Ou bien ces éléments doivent-ils être fournis et installés par le fournisseur dans le cadre du présent marché ?
· Dans certains centres, faut-il également prévoir un groupe électrogène ou une autre source d'alimentation électrique ?
Par ailleurs, pourriez-vous également préciser :
· Les plans d'implantation des équipements ainsi que les puissances électriques disponibles sur chaque site feront-ils mis à disposition des soumissionnaires ?
· Les éventuels travaux de génie civil (socles en béton, ancrages, évacuations, arrivées d'eau, ventilation, etc.) sont-ils déjà réalisés ou doivent-ils être inclus dans l'offre ?
En résumé, pourriez-vous préciser à partir de quel point commence la responsabilité du fournisseur pour l'installation, ainsi que les infrastructures qui seront déjà mises à disposition sur les sites concernés ?











En raison du congé d’été la plupart des entreprises sont fermées ou leurs délais de réponse sont plus longs...
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir prolonger de deux semaines le délai de soumission des offres

	
1. Composition du Lot 2
En ce qui concerne la partie concernant le lot2, il n'est pas possible à ce stade de créer un nouveau lot.

Par ailleurs, la sous traitance est bien autorisée dans le cahier spécial des charges (CSC) voir point 4, page 149. Le soumissionnaire doit uniquement indiquer dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que le nom du sous traitance, sachant que la structure restant garante de la mise en œuvre du marché par rapport à Enabel
2. Portée de l'installation et de la mise en service
· Enabel prévoit la réalisation de la mise aux normes des installations électriques des bâtiments jusqu’aux circuits terminaux destinés à alimenter les équipements. Toutefois, le fournisseur reste responsable de la fourniture, de l’installation et du raccordement des câbles d’alimentation des équipements livrés. À cet effet, chaque équipement devra être fourni avec un câble d’alimentation d’une longueur minimale de 5 mètres, équipé des fiches et connecteurs appropriés, permettant le raccordement des parties puissance et commande. 
· Aucun groupe électrogène ni autre source autonome d’alimentation électrique n’est à prévoir dans le cadre du présent marché. 
· Les équipements seront installés dans les ateliers des centres de formation concernés. Les plans d’implantation détaillés ne sont pas nécessaires à l’élaboration des offres et ne seront donc communiqués qu’au titulaire du marché après attribution, en vue de la préparation de l’installation. 
· Les soumissionnaires devront inclure dans leur offre tous les travaux accessoires nécessaires à l’installation ainsi que tout autre aménagement indispensable au fonctionnement normal de l’équipement selon ses propres exigences. 
En résumé, la responsabilité du fournisseur commence à partir du point de raccordement terminal mis à disposition par Enabel et couvre l’ensemble des opérations nécessaires à la fourniture, l’installation, le raccordement, les essais, la mise en service et la formation à l’utilisation des équipements livrés.









La justification avancée concernant les congés d’été et les délais de réponse prolongés de certains fournisseurs est recevable. Compte tenu de cette période de congés, la demande de prolongation du délai de soumission de deux semaines est considérée comme fondée. Un addendum y relatif sera préparé et publié.
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